sensor acl4
path acl4
prefix acl4
prepend acl4_
command sho access-list nat4
name 0 seq=
key acl4 acl4/acl4
skip 2
column 1 name txbyte
column 1 split + typ="sw" typ="hw"
column 2 name txpack
column 2 split + typ="sw" typ="hw"
column 3 name rxbyte
column 3 split + typ="sw" typ="hw"
column 4 name rxpack
column 4 split + typ="sw" typ="hw"
.
exit

sensor acl6
path acl6
prefix acl6
prepend acl6_
command sho access-list nat4
name 0 seq=
key acl6 acl6/acl6
skip 2
column 1 name txbyte
column 1 split + typ="sw" typ="hw"
column 2 name txpack
column 2 split + typ="sw" typ="hw"
column 3 name rxbyte
column 3 split + typ="sw" typ="hw"
column 4 name rxpack
column 4 split + typ="sw" typ="hw"
.
exit
