sensor disk
path disk/peer/peer
prefix freertr-disk
key name disk/peer
command flas disk /rtr/ | exc path
prepend system_disk_
column 1 name _bytes
.
exit

sensor flash
path flash/peer/peer
prefix freertr-flash
key name flash/peer
command flas list /rtr/ | inc rtr
prepend system_flash_
name 2 name=
replace \. _
replace \- _
column 1 name size
column 1 replace dir -1
.
exit
